{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["BP","DE"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"BP","index":0,"n_rows":111,"n_cols":3,"rows_kept":111,"merged":[[1,0,1,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[8,0,8,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Commune de SAINT ETIENNE DE CROSSEY"]
[]
[]
["Parking médicure - Mur de soutènement aval"]
["Confortement du mur"]
[]
[]
["Bordereau des prix unitaires"]
[]
[]
["N°            de Prix","DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX                                    ET PRIX D'APPLICATION HORS TAXES EN TOUTES LETTRES","EN CHIFFRE"]
[]
[1,"INSTALLATION DE CHANTIER"]
[]
[null,"Ce prix rémunère au forfait, l' amenée sur le chantier et le repliement en fin de tra-"]
[null,"vaux de toutes les installations nécessaires à la bonne marche du chantier ."]
[null,"Il comprend également, les locaux à mettre à la disposition du personnel confor-"]
[null,"mement aux dispositions des décrets 65.48 et 77.996 portant règlement d'admi-"]
[null,"nistration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail"]
[null,"(titre II - Hygiène et sécurité des travailleurs ) "]
[null,"75 %  du  prix  sera  réglé  une fois l'installation terminée, le solde sera versé à "]
[null,"l'achèvement  des  travaux  après  repliement du matériel et remise en état des "]
[null,"lieux ."]
[]
[null,"  Le Forfait :"]
[]
[2,"MOYENS D' ACCES DE TOUS TYPES"]
[]
[null,"Ce prix rémunère au forfait, les frais d'amener, de montage, de contrôles de l'en-"]
[null,"semble des échafaudages, nacelles, passerelles et autres matériels nécessaire"]
[null,"pour accéder à l'ensemble de l'ouvrage et toutes sujétions . "]
[]
[null,"  Le Forfait :"]
[]
[3,"PREPARATION DU SUPPORT"]
[]
[null,"Ce prix rémunère au mètre carré, la préparation du parement par lavage haute "]
[null,"pression à 150 bars minimum, y compris le piquage des joints, la coupe des"]
[null,"souches d'arbres et pulvérisation d'un débroussaillant."]
[null,"Il comprend, les frais d'amener, de mise en œuvre, de maintien de l'ensemble des"]
[null,"installations de nettoyage ainsi que les fournitures et la main d'œuvre et toutes "]
[null,"sujétions ."]
[]
[null,"  Le Métre Carré :"]
[]
[4,"REPRISE DES JOINTS"]
[]
[null,"Ce prix rémunère au mètre carré, le refouillement sur une profondeur d'au moins "]
[null,"10 cm de joints dégradés ou sans cohésion, le lavage au jet, la reconstitution du"]
[null,"joints par béton projeté à granulométrie adaptée, mélange chaux et ciment ."]
[null,"Chaque joint isolé à plus d'un mètre d'un groupe de joints reconstitués, ne sera "]
[null,"pas pris en compte dans le métré quantitatif ."]
[]
[null,"  Le Mètre Carré :"]
[]
[null," "]
{"$rows_empty":8}
["N°            de Prix","DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX                                    ET PRIX D'APPLICATION HORS TAXES EN TOUTES LETTRES","EN CHIFFRE"]
[]
[5,"SABLAGE DU PAREMENT"]
[]
[null,"Ce prix rémunère au mètre carré, le sablage du parement par projection de sable"]
[null,"une fois les joints du mur réalisés."]
[null,"Il comprend, les frais d'amener, de mise en œuvre, de maintien de l'ensemble des"]
[null,"installations de sablage ainsi que les fournitures et la main d'œuvre et toutes su-"]
[null,"jétions ."]
[]
[null,"  Le Mètre Carré :"]
[]
[6,"BARBACANES"]
[]
[null,"Ce prix rémunère à l'unité, la réalisation d'une barbacane en PVC de Ø 50 mm . Il"]
[null,"comprend toutes les sujétions de mise en place dans le corps de l'ouvrage ."]
[]
[null,"  L ' Unité :"]
[]
[7,"INJECTION DU MUR"]
[]
[null,"Ce prix rémunère à la tonne, la fabrication et la mise en œuvre de coulis de ciment"]
[null,"derrière le mur de soutènement."]
[null,"Ce prix comprend également, le forage et la mise en place d'injecteurs, le contrôle"]
[null,"des quantités injectées et toutes sujétions."]
[]
[null,"  La Tonne :"]
[]
[8,"Chute PVC Ø 200 pour EPL"]
[]
[null,"Ce prix rémunère au forfait, les sujétions de rallongement de la chute en PVC existante."]
[null,"Ce prix comprend, la fourniture, le transport et la mise en place d'un PVC de Ø 200"]
[null,"pour permettre l'évacuation des eaux pluviales en pied de mur, y compris les attaches"]
[null,"à poser dans le mur, les coupes de la canalisation est toutes sujétions."]
[]
[null,"  Le Forfait :"]
[]
[null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"  à                                                             le"]
[]
[null,"l'Entrepreneur"]

{"sheet":"DE","index":1,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"merged":[[3,0,3,5],[7,0,7,5],[8,0,8,5],[12,0,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Commune de SAINT ETIENNE DE CROSSEY"]
[]
[]
[]
["Parking médicure - Mur de soutènement aval"]
["Confortement du mur"]
[]
[]
[]
["Détail Estimatif des travaux"]
[]
[]
[]
["N° PRIX","DESIGNATION   DES   TRAVAUX","U","QUANTITES","PRIX        UNITAIRES","DEPENSES       TOTALES                       "]
[]
[null,"TRAVAUX PREPARATOIRES"]
[]
[1,"Installation de chantier","Ft",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Moyens d'accès de tous types","Ft",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,"OUVRAGE D'ART"]
[]
[3,"Préparation du support","m²",{"v":125,"d":"125.00"}]
[4,"Reprise des joints","m²",{"v":125,"d":"125.00"}]
[5,"Sablage du parement","m²",{"v":125,"d":"125.00"}]
[6,"Barbacanes Ø 50 PVC","u",{"v":10,"d":"10.00"}]
[7,"Injection du mur","t",{"v":9,"d":"9.00"}]
[8,"Chute PVC Ø 200 pour EPL","Ft",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[]
[null,null,"MONTANT HT"]
[null,null,"MONTANT TVA  19.6%"]
[]
[]
[null,null,"MONTANT TTC "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"à                  ","Le"]
[null,"L'entrepreneur"]