#cristal-protect.top-padding
  .center
    

    %h1 Cristal Protect<sup>®</sup>
    
    =image_tag "/cristal-protect.png", :class => "icons", :alt => "Cristal Protect impression numérique direct"
    
    %p 
      Associé à la société 
      =link_to "Cris Graphic", "http://cris-graphic.com", :target => "_blank", :title => "Cris Graphic - Impression supports de communication : signalétique, évènementiel, Agencement et décoration - Marque Cristal Protect®"
      ,
      %strong Art des Sens
      a mis au point un procédé permettant de réaliser des 
      %strong impressions numériques en haute définition et pérenne.
    %p
      La technologie consiste à encapsuler n’importe quelle image numérique au cœur d’un 
      %strong vernis UV extrêmement résistant.
      %br
      Ce traitement apporte à l’ensemble une résistance et une durabilité d’exposition en extérieur exceptionnelles.
    
    %p Notre technologie, multi-supports, nous permet de varier les matières utilisées pour s'adapter à toutes les situations

      
    
    

  .samples
    %ul.gal
      %li{:class => ".preserve"}
        =image_tag "/cristal-protect/01.jpg", :alt => "CristalProtect®, Impression + Vernis sur aluminium"
  
        Impression sur feuille aluminium brossé pour l'EHPAD de Rungis
      %li{:class => ".preserve"}
        =image_tag "/cristal-protect/02.jpg", :alt => "CristalProtect®, Réalisation de la signalétique extérieure"
  
        Impression pour les sites de l'Office National des Anciens combattants
      %li{:class => ".preserve"}
        =image_tag "/cristal-protect/03.jpg", :alt => "MyStrat®, Stratifié personnalisé"
        Réalisation d'une signalétique pour le Parc de l'Oise
      %li{:class => ".preserve"}
        =image_tag "/cristal-protect/04.jpg", :alt => "MyStrat®, Habillage de DAB en stratifié imprimé"
        Inclusion numérique pour les Monuments Nationaux

      
        
      
  .center 
    %hr 
    .more
      .span
        =image_tag "/more.png"
      .span
        %strong Une grande souplesse d'utilisation :
        %ul
          %li Extrême résistance aux agressions extérieures.
          %li Pas de minimum de commande.
          %li Epaisseur maximum : 60 mm
          %li Finition : mat ou brillant
          %li Format maximum : 4000 x 1600 mm
          %li Bords tombés décorés.
          %li Découpe, façonnage, gravure possible.
          %li Intégration de braille sur demande.
          
          
          
        
      .span
        %strong Principaux supports :
        %ul
          %li Impression sur <strong> Dibond<sup>®</sup></strong>
          %li Impression sur <strong>Aluminium</strong>
          %li Impression sur <strong>verre</strong>
          %li Impression sur <strong>bois</strong>
        
      .clear
      
      
      
     