-@title = "MyStrat®, l'impression numérique sur panneau stratifié par Art des Sens"
-@description = "Art des Sens propose une solution d'inclusion numérique extrémement résistante sur panneaux stratifiés : MyStrat®, du stratifié personalisé dans des délais inégalés."

.sub_menu

  =link_to raw("Cristal Protect<sup>®</sup>"), "/cristal-protect.html", :title => "Impression directe sur aluminium, dibond, forex, bois, verre, encapsulé dans vernis UV."

  =link_to raw("MyStrat<sup>®</sup>"), "/my-strat.html", :title => "Stratifié personnalisé petites ou grande quantité, Formica, Mystrat"
  

#my-strat{:style => "padding-top:10px"}
  .center
    
  
    %h1
      MyStrat<sup>®</sup>
    %h2 L'impression numérique sur panneau stratifié.
    
    =image_tag "/my-strat.png", :class => "icons", :alt => "My Strat Formica, stratifié personnalisé"
      

    %p
      Le stratifié personnalisé est un matériau incontournable depuis de nombreuses années dans la signalétique, l’agencement et la décoration. Sa résistance aux principales agressions, ses nombreuses épaisseurs disponibles et sa rigidité nous offre de multiples possibilités de mise en œuvre et  d’utilisation.
    %p
      La technologie MyStrat® consiste à réaliser une inclusion numérique au cœur de deux coatings UV extrêmement résistant sur un panneau en stratifié. 
    %p
      Sa souplesse de mise en œuvre nous permet une fabrication dans des délais jusqu’ici inégalés !

    =image_tag "/ff+uv.png", :style => "width:250px"
    


  
  .samples
    %ul.gal
      %li{:class => ".preserve"}
        =image_tag "/mystrat/01.jpg", :alt => "MyStrat®, signalétique en stratifié numérique"
    
        Découpe de lettres en stratifié

      %li{:class => ".preserve"}
        =image_tag "/mystrat/03.jpg", :alt => "CristalProtect®, totem en aluminium imprimé et vernis"

        Habillage de DAB en panneaux décorés.




  
  
     

  .center
    %hr 
    .more
      .span
        =image_tag "/more.png"
      .span
        %ul
          %li Tenue des couleurs, garantie 10 ans
          %li Forte résistance aux agressions : Rayures, Chocs, Brûlure, Gel
          %li Protection contre les graffitis
          %li Panneaux en stratifié, labélisé PEFC/FSC
        
      .span
        %div{:style => "margin-top:16px;"} Finitions disponibles :
        %ul{:style => "margin-top:5px;"}
          %li Découpe à la forme
          %li Chanfrein des chants
          %li Intégration de Braille
        %br
        .right=link_to "Fiche technique sur demande", "/contact.html", :style => "color:white;"
      .clear
  .clear
